Carica elettrica q (o Q) u.m. C [0 = 8.85 * 10^-12 C^2/Nm^2]; Campo elettrico E = 1/4 * Q/r^2 u.m. N/C [Da ricordare che E-> =  1/4 * Q/r^2 * r-> dove r-> è il versore: E ha verso di r]; Distr. di cariche: E-> = somm Ei ->

Campo elettrico in un dipolo E = 1/4 * Qd/r^3 * rad(3cos^2+1)

Distr. continue di sup.  = dQ/dA u.m. C/m^2

dE = 1/4 * dQ/r^2 = dA/r^2 * 1/4

Distr. continue di vol.  = dQ/dV u.m. C/m^3

dE = 1/4 * dQ/r^2 = dV/r^2 * 1/4

chiuso f-> ds-> = 0 ( INFIN E-> ds-> = Ep in/q - Ep fin/q = Uin - Ufin; U è detto "POTENZIALE" u.m. J/C = V

Capacità di un cond. C = Q/U u.m. F [carica distribuita su 1 armatura / differenza di potenziale fra le 2 armature] in caso di condensatore piano C =  * A/d con A = area 1 armatura e d = distanza fra le arm. Vale sempre Q = A e Q = CU

Campo elettrico di 1 armatura E = /2 

Campo elettrico in un cond. E = /

Intensità di corrente i = dq/dt u.m. C/s = A

Forza elettromotrice f.e.m. o  u.m. V

Fem alternata:  = 0 * sin  * t dove  = 2/ e  = tempo max fra un periodo ed un altro ed 0 = picco max; frequenza  = 1/ u.m. H; eff = 0/rad(2) trasforma alternata in continua

Resistenza R u.m. V/A =  ed è la misura dell'effetto che un corpo oppone al movimento delle cariche; R = l/A, con resistività, cambia a seconda del materiale, l lunghezza di R, A area di R

Leggi di Ohm: (1) U = Ri (2) generalizzata  = Ri + ri

Potenza Joule Pj = i^2 * R = U * i u.m. J/s = W

Energia Joule Ej = Pj * t calore che in un tempo t la resistenza ha

Resistenze equivalenti: in serie Req = R1 + R2 (partitore di tensione) in parallelo Req = R1R2/R1+R2 (partitore di corrente)

Diodo (|-- può servire a trasf la corrente alternata in continua

Importanti!!! Sapendo che C = Q/U, U0 = , i0 = /R,  = R*C (cost. nel tempo) Q0 = C * , abbiamo:

Q = Q0 * [1-e^(-t/)] = C * * [1-e^(-t/)]

Uc = U0 * [1-e^(-t/)] = * [1-e^(-t/)]
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i = i0 * e^(-t/) =  * e^(-t/) / R per i grafici… sott!!!
Campo magnetico B u.m. N/Am = T

Campo magnetico in un dipolo B = 0/4 * m/r^3 * rad(3cos^2 + 1) con 0 = 4 * 10^-7 N/A^2, m momento magnetico u.m. Am^2 che spesso si sostituisce con m-> (modulo m, direzione che congiunge i 2 poli, verso da S a N)

Campo magnetico in un filo rett ind B = 0 * i / 2r

Campo magnetico in un solenoide B = 0 * n * i (con n = N/l numero di spire/lunghezza = densità del solenoide) ha direzione parallela all'interno del solenoide e verso dell'osservatore che vede la corrente circolare in senso antiorario

Induttanza L u.m. H (henry)

Forza di Lorentz Fl = q * v-> /\ B-> (q carica, v velocità carica), si esercita solo se la carica è in moto in B [F = qvBsin, agisce perp al piano che comprende q e B ed alla traiettoria (centripeta)]

